
================================================
标准BIOS更新流程
================================================

1. 解压文件,并将所有文件复制到U盘根目录，注意U盘分区必须为FAT32格式.

2. 接上U盘，BIOS自动引导进入UEFI SHELL

3. 运行批处理BIOS.nsh开始更新BIOS.

4. BIOS更新过程中，请不要中断。

5. BIOS更新完后，请断交流电AC，清除CMOS，然后接上交流电开机。

6. 按Del键进入BIOS Setup界面，加载BIOS优化值，然后保存退出。
==========================================================================
Build Date:	2025/12/04
BIOS name:	WMRPLM3R200-001-FZ.BIN
Checksum:	3C0D
BIOS Update：         fpt.efi -f WMRPLM3R200-001-FZ.BIN -y 
BIOS Message:	WMRPLM3R200-001-FZ BIOS Date: 12/04/2025 12:35:45 

描述：

1. 增加开机LOGO，优先用1920*1080
2. 网络唤醒   显示此功能项 ，默认关闭
3. DMI信息：

Project Version  默认空白，客户用DMI可以写(Type1 Version)
Production        默认空白，客户用DMI可以写(Type1 Product Name)
Model               默认空白，客户用DMI可以写(Type1 Family)
Serial Number   默认空白，客户用DMI可以写(Type1 Serial Number)

==========================================================================